### プロファイルの作成とセキュリティの選択

無線LAN通信を行うために必要な、SSID、セキュリティなどを設定します。設定した内容は、プロファイルに保存されます。
ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定内容について、ネットワーク管理者に確認してください。
本書での用語の表記について
本製品では、OSやユーティリティによって、セキュリティの種類や暗号化に使用する文字列（キー）の用語の表記が異なります。
本書での表記と、各OSやユーティリティの表記の対応については、本書での用語の表記についてをご覧ください。

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「Atherosクライアントユーティリティを開く」をクリックします。
   「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウが表示されます。
2. （1）「プロファイル管理」タブをクリックし、（2）「新規」をクリックします。
3. 「プロファイル管理」ウィンドウで次のように設定します。
   1. プロファイル名
      プロファイルを識別するためのプロファイル名を設定します。半角英数字、半角記号および全角文字（日本語）で入力できます（32 文字以内）。
   2. クライアント名
      変更する必要はありません。
   3. SSID1
      SSIDを接続する無線LANアクセスポイントに合わせて設定します。
   4. SSID2／SSID3
      SSID2／SSID3は、使用できません。設定を行わないでください。
   本製品を屋外で使用する場合
   本製品を屋外で使用する場合は、次のように5GHzの電波を停止させてください。5GHz帯の電波を停止することで、IEEE 802.11aの通信を行わなくなります。
   （1）「詳細設定」タブをクリックし、（2）「ワイヤレスモード」の「5GHz 54 Mbps」をクリックしてにします。
4. 「セキュリティ」タブをクリックします。
5. 通信データの暗号化などのための設定をします。
   - セキュリティの設定は必ず行ってください。セキュリティを設定していない場合、ワイヤレスLANカードを搭載したすべてのパソコンから接続できます。他のユーザーにデータを盗まれたり、破壊されたりする可能性があります。
   1. WPA/WPA2
      WPA／WPA2を使用する場合、認証サーバーやCA局などが必要になります。WPA／WPA2を使用する場合は、セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1Xにお進みください。
   2. WPA/WPA2パスフレーズ
      WPA-PSK／WPA2-PSKを使用する場合は、セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSKにお進みください。
   3. IEEE 802.1X
      IEEE 802.1Xを使用する場合、認証サーバーやCA局などが必要になります。IEEE 802.1Xを使用する場合は、セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1Xにお進みください。
   4. 事前共有キー（静的WEP）
      WEPを使用する場合は、セキュリティの設定：WEPにお進みください。

このページの先頭へ