### セキュリティの設定：WEP

- キーの番号はお使いになる無線LANアクセスポイントと同じ値に設定する必要がありますが、装置やOSのバージョンなどによって、設定できる範囲が0～3の場合と1～4の場合があります。キーの番号は次のように対応していますので、ご注意ください。

  表: キーの番号と対応するインデックス番号
  キーのインデックス番号 | 対応するインデックス番号
  --- | ---
  キーのインデックス番号が0～3の場合 | 0 | 1 | 2 | 3
  キーのインデックス番号が1～4の場合 | 1 | 2 | 3 | 4

- 一度入力済みのWEPキーを変更する場合は、すべての文字列を削除してから入力し直してください。

WEPキーを使用する場合、「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブで次のように設定します。「プロファイル管理」ウィンドウを表示するには、プロファイルの作成とセキュリティの選択をご覧ください。

1. 「事前共有キー（静的WEP）」をクリックしてにし、「設定」をクリックします。
   「事前共有キーの定義」ウィンドウが表示されます。
2. 次のように設定します。
   1. キー入力
      キー入力の形式を16進数またはASCIIテキストから選択します。
   2. WEPキー
      接続する無線LANアクセスポイントに合わせて設定します。
      使用するWEPキーの長さを「WEPキーサイズ」で選択し、「送信キー」にWEPキーを入力します。
   3. OK
      設定が完了したら、「OK」をクリックします。
      「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブの画面に戻ります。
   WEPキーに使用できる文字と文字数について
   - WEPキーとしてお使いになれる文字は、次のとおりです。
     - キー入力がASCIIテキストの場合
       0 ～9、A～Z、a～z、_（アンダーバー）
     - キー入力が16進数のキャラクターコードの場合
       0 ～9、A～F、a～f
   - 「キー入力」、「WEPキーサイズ」の設定によるWEPキーの入力文字数は、次のとおりです。

     表: 「キー入力」、「WEPキーサイズ」の設定によるWEPキーの入力文字数について
     「キー入力」 | 「WEPキーサイズ」
     --- | ---
     64bit | 128bit | 152bit
     「16進数（0-9、A-F）」 | 10桁 | 26桁 | 32桁
     「ASCIIテキスト」 | 5文字 | 13文字 | 16文字

3. 「OK」をクリックします。
4. 「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウの「プロファイル管理」タブで設定したプロファイルが選択されていることを確認し、「アクティブ化」をクリックします。
   以上で無線LANの設定は終了です。

次に、Windows XPの場合は、ネットワークの設定（Windows XPの場合）へ、Windows 2000の場合は、ネットワークの設定（Windows 2000の場合）へお進みください。
このページの先頭へ