### プロファイル

#### プロファイルとは

Mr.WLANnerでは、無線LANの設定を「プロファイル」と呼ばれる単位で管理します。

- 接続する無線LANごとの設定を、プロファイルとして作成します。
  自宅や会社など、さまざまな無線LAN環境で利用したい場合には、あらかじめそれらの設定をプロファイルにしておきます。後は、行った先々で必要なプロファイルに切り替えて、無線LANに接続します。また、手動で切り替えるのではなく、接続可能なプロファイルを自動的に適用する機能も利用できます。
- プロファイルには、「共有プロファイル」と「自分のプロファイル」があります。

  表: 共有プロファイルと自分のプロファイルの違い
  プロファイルの種類 | 説明
  --- | ---
  共有プロファイル | すべてのユーザーが使用できるプロファイルです。 「すべてのユーザーでこのプロファイルを使用する」をクリックしてにすると、共有プロファイルになります。 共有プロファイルの追加、編集および削除は、管理者権限を持つユーザーのみ可能です。
  自分のプロファイル | プロファイルを作成したユーザーだけが使用できるプロファイルです。 すべてのユーザーが作成できますが、編集および削除が可能なのは、そのプロファイルを作成したユーザーだけです。 他のユーザーのプロファイルは表示されません。

- プロファイルは、共有プロファイルと自分のプロファイルをそれぞれ最大20個まで作成できます。それぞれのプロファイルには、識別しやすいようにお好みのシールアイコンを設定できます。

#### プロファイルの編集

無線LANの設定が変更された場合など、作成済みのプロファイルの設定を変更します。

- 無線LANの設定は、接続するネットワークに合わせて、正しく設定する必要があります。

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
   「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
2. 「ファイル」メニュー→「編集」の順にクリックします。
   「プロファイルの編集」ウィンドウが表示されます。
3. 画面左側の「設定項目」から確認、変更を行う項目を選択して、画面右側で設定を確認、変更します。
   - 例1：SSIDを変更する場合
     （1）画面左側の「設定項目」から「一般」をクリックして、（2）画面右側でSSIDを変更します。
   - 例2：セキュリティ設定を変更する場合
     （1）画面左側の「設定項目」から「セキュリティ」をクリックして、（2）画面右側で変更します。
   - 例3：プロファイルごとにIP設定を行う場合
     プロファイルを複数設定していて、接続するネットワーク（プロファイル）ごとにIPアドレスなどの設定を変更したい場合に、本設定を行います。
   - 本設定を行うためには、「オプション」ウィンドウの「接続」で、「Mr.WLANnerでTCP/IPの設定をする」をクリックしてに設定する必要があります。
     「オプション」ウィンドウについては、オプション設定をご覧ください。
   （1）画面左側の「設定項目」から「IP設定」をクリックして、（2）画面右側でIPアドレスに関する設定を編集します。
   - 「IPアドレスを自動的に取得する」
     DHCPクライアント機能でIPアドレスを自動取得する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにします。
     固定IPアドレスを設定する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにし、IPアドレスなどを入力します。
   - 「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」
     DNSサーバーを特に指定する必要がない場合、およびDNSサーバーのIPアドレスを自動的に取得する場合は、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにします。
     個別にIPアドレスを設定して使用する場合は、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにし、設定するDNSサーバーのIPアドレスを入力します。
   - 「WINSサーバーのアドレスを自動的に取得する」
     WINSサーバーを特に指定する必要がない場合、およびWINSサーバーのIPアドレスを自動的に取得する場合は、「WINSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにします。
     個別にIPアドレスを設定して使用する場合は、「WINSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにし、設定するWINSサーバーのIPアドレスを入力します。
4. 設定の確認、変更が終了したら「OK」をクリックします。
   「プロファイルの編集」ウィンドウが終了します。
5. 「Mr.WLANner」ウィンドウで、接続したいプロファイルをクリックし、表示されるメニューから「接続」または「再接続」をクリックします。

#### プロファイルの自動適用

Mr.WLANnerには、あらかじめ決定しておいた優先度順にプロファイルを適用しながら接続可能な無線LANを探し、自動接続する機能があります。

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
   「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
2. 「ファイル」メニュー→「編集」の順にクリックします。
   「プロファイルの編集」ウィンドウが表示されます。
3. 自動適用の対象にしたいプロファイルの設定を行います。
   1. 「設定項目」の一覧から自動切り替えを行うプロファイルを選択します。
   2. 「このネットワークに自動的に接続する」をクリックしてにします。
      にすると、自動適用の対象にはなりません。
4. 必要に応じてプロファイルの優先度を変更します。
   「このネットワークに自動的に接続する」をにして自動適用の対象にしたプロファイルのうち、上に表示されるプロファイルほど、優先度が高くなります。
   1. 「設定項目」の一覧から優先順位を変更するプロファイルを選択します。
   2. ボタンをクリックして、上または下に移動します。
   - 自動適用機能を使用している場合、接続できるネットワークが複数存在する環境では、コンピュータの起動時またはスタンバイ・休止状態からの復帰時に、それまで接続していたプロファイルではなく、優先順位の高いプロファイルに接続する場合があります。
     お使いになる環境に合わせて、優先順位を適切に設定してください。
   - インフラストラクチャ通信のプロファイルは、アドホック通信のプロファイルよりも優先度が高くなります。
5. 「OK」をクリックします。

#### プロファイルのインポートとエクスポート

Mr.WLANnerは、作成したプロファイルをファイルに出力（エクスポート）し、他のパソコン側で入力（インポート）することで、設定を他のパソコンにコピーできます。

- 「インポート」および「エクスポート」できるのは、Mr.WLANnerで設定した情報のみです。認証のための証明書は「インポート」および「エクスポート」できません。
- プロファイルの「インポート」および「エクスポート」は、同じバージョンのMr.WLANnerを使用して行ってください。

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
   「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
2. 「ファイル」メニュー→「編集」の順にクリックします。
   「プロファイルの編集」ウィンドウが表示されます。
3. プロファイルのインポートまたはエクスポートを行います。
   - インポート
     「エクスポート」によりファイルに出力したプロファイルを取り込みます。「インポート」をクリックし、Mr.WLANnerエクスポートファイルを指定します。
   - エクスポート
     作成したプロファイルをファイルに出力します。「エクスポート」をクリックし、エクスポートするファイル（Mr.WLANner エクスポートファイル）を指定します。
   - Mr.WLANnerエクスポートファイルの拡張子は、「.wpm」です。
   - エクスポートの際、ファイルにパスワードを設定できます。必要に応じて設定してください。
   - インポートの際、ファイルにパスワードが設定されている場合には、確認画面が表示されます。
   - インポートした際、制御モードによっては正しくインポートできず、「無効なプロファイル」となる場合があります。その場合は、プロファイルの編集で設定を変更してください。

このページの先頭へ