### セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK

- ユーザーがコンピュータにログオンする前、およびユーザーがログオフした状態でも無線ネットワークに接続されます。
- コンピュータ起動時、無線ネットワークへの接続には時間がかかります。そのため、ログオン時にログオン画面が表示された状態で数十秒待つ必要があります。

WPA-PSK／WPA2-PSKを使用する場合、「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブで次のように設定します。「プロファイル管理」ウィンドウを表示するには、プロファイルの作成とセキュリティの選択をご覧ください。

1. 「WPA/WPA2パスフレーズ」をクリックしてにし、「設定」をクリックします。
   「WPA/WPA2事前共有キーの定義」ウィンドウが表示されます。
2. お使いになる無線LANアクセスポイントに合わせてPSK（WPA/WPA2パスフレーズ）を入力し、「OK」をクリックします。
3. 「OK」をクリックします。
4. 「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウの「プロファイル管理」タブで設定したプロファイルが選択されていることを確認し、「アクティブ化」をクリックします。
   以上で無線LANの設定は終了です。

次に、Windows XPの場合は、ネットワークの設定（Windows XPの場合）へ、Windows 2000の場合は、ネットワークの設定（Windows 2000の場合）へお進みください。
このページの先頭へ