ネットワークに接続できません

### Q ネットワークに接続できません

- 「ネットワークコンピュータ」をクリックしても、他のコンピュータが表示されないか、表示されても接続ができません。
- インフラストラクチャ通信で、無線LANアクセスポイントに接続できません。
  - コンピュータ起動時に、ネットワークドライブの再接続に失敗する場合がありますが、再接続に失敗したネットワークドライブをクリックすると接続できます。

#### A 無線LANの設定を確認してください

インフラストラクチャ通信の場合、SSID（ネットワーク名）、ネットワーク認証、およびデータの暗号化などのセキュリティ設定を、無線LAN アクセスポイントに従って設定してください。
アドホック通信の場合、接続するすべてのパソコンで、SSID（ネットワーク名）、およびWEPキー（セキュリティキー）やPSK（パスフレーズ、WPA/WPA2パスフレーズ）を同じ値に設定してください。
設定方法については、お使いのOSやドライバユーティリティによって、それぞれ次をご覧ください。

- OSがWindows Vistaの場合
  無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）
  無線LANの設定（アドホック通信の場合）
- OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがAtherosクライアントユーティリティの場合
  またはOSがWindows 2000の場合
  無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）
  無線LANの設定（アドホック通信の場合）
- OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがMr.WLANnerの場合
  SSIDやWEPキーなどのセキュリティの設定を確認してください

#### A IPアドレスやワークグループの設定が正しいか確認してください

IPアドレスが正しく取得できているか確認してください。確認方法については、お使いのOSやドライバユーティリティによって、それぞれ次をご覧ください。

- OSがWindows Vistaの場合
  IPアドレス／MACアドレスの確認方法
- OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがAtherosクライアントユーティリティの場合
  またはOSがWindows 2000の場合
  IPアドレス／MACアドレスの確認方法
- OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがMr.WLANnerの場合
  IPアドレス／MACアドレスの確認方法

正しく取得できていない場合は、ネットワークの設定を確認してください。
ネットワークの設定については、お使いのOSによって、それぞれ次をご覧ください。

- Windows Vistaの場合
  ネットワークの設定（Windows Vistaの場合）
- Windows XPの場合
  ネットワークの設定（Windows XPの場合）
- Windows 2000の場合
  ネットワークの設定（Windows 2000の場合）

#### A 電波を停止した状態になっていないか確認してください

電波を発信している状態になっていることを確認してください。
電波の停止と発信については、お使いのOSやドライバユーティリティによって、それぞれ次をご覧ください。

- OSがWindows Vistaの場合
  電波の停止と再開
- OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがAtherosクライアントユーティリティの場合
  またはOSがWindows 2000の場合
  電波の停止と再開
- OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがMr.WLANnerの場合
  電波の停止と再開

#### A 電波状態を確認してください

電波状態の確認方法については、お使いのOSやドライバユーティリティによって、それぞれ次をご覧ください。

- OSがWindows Vistaの場合
  電波状態の確認
- OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがAtherosクライアントユーティリティの場合
  またはOSがWindows 2000の場合
  電波状態の確認
- OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがMr.WLANnerの場合
  接続状況（電波状態）の確認

電波の状態が良くない場合には、次のような対策を行ってください。また、あわせて干渉に関する注意事項をご覧ください。

- インフラストラクチャ通信の場合
  無線LANアクセスポイントとの距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしたりしてから、再度接続してください。
- アドホック通信の場合
  接続相手のパソコンとの距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしたりしてから、再度接続してください。

#### A 同一フロア内などで複数の無線LANのネットワークがある場合は、使用するチャンネルが重なっていないか確認してください

近くに他の無線LANのネットワークがある場合は、使用するチャンネルが重ならないように無線LANアクセスポイントのチャンネルを変更してください。

#### A 接続先のパソコンで、次の確認を行ってください

- 接続先のパソコンの電源が入っているか、確認してください。
- 接続先のネットワークに、アクセスする権限があるか確認してください。

#### A ネットワーク内のすべてのパソコンで電波の停止／再開を行ってください

複数のパソコンで無線LANに接続して、サイズが大きいファイルのコピーなどを同時に複数のパソコンで行うと、電波の状態が悪くなり、正常に通信できない場合があります。
正常に通信が行えない場合は、ネットワーク内にある、本製品を使用しているすべてのパソコンで、電波の停止と再開を行ってください。
電波の停止と再開については、お使いのOSやドライバユーティリティによって、それぞれ次をご覧ください。

- OSがWindows Vistaの場合
  電波の停止と再開
- OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがAtherosクライアントユーティリティの場合
  またはOSがWindows 2000の場合
  電波の停止と再開
- OSがWindows XPで、お使いのユーティリティがMr.WLANnerの場合
  電波の停止と再開

#### A 接続先にアクセスする権限があるか確認してください

接続先のネットワークまたはパソコンにアクセスする権限があるか、そのネットワークまたはパソコンに詳しい方（ネットワーク管理者）に確認してください。
このページの先頭へ