### 本製品の特長

本製品は、パソコンのPCカードスロットにセットして使用するワイヤレスLANカードです。
主な特長は次のとおりです。

- Super AGおよび、Super Gに対応しています。
  Super AGまたは、Super Gが有効な無線LANアクセスポイントと接続したときにリンクスピードが108Mbpsと表示される場合がありますが、良好な通信を行うための仕様です。
  なお、108Mbpsは理論上の通信速度であり、実際のデータ転送速度はこれ以下になります。
- Wi-Fi®、WPA、およびWPA2に準拠しています。
- 2.4GHz帯および5GHz帯の小電力通信システムを使用しているため、無線免許が不要です。
- IEEE 802.11a[注]、IEEE 802.11b、IEEE 802.11gに準拠しています。
  ［注］：FMV-JW482は、IEEE 802.11a (J52/W52/W53)に準拠しています。FMV-JW481は、IEEE 802.11a (J52/W52)、またはIEEE 802.11a(J52)に準拠しています。
- 最大で規格値54Mbps［注］無線LANに対応しています。
  ［注］：表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- 推奨する最大通信距離は、2.4GHz帯では屋内25m、5GHz帯では屋内15mです。ただし、設置環境（壁や柱などの影響）により短くなる場合があります。
- IEEE 802.1XやWPAなどのセキュリティ機能に対応し、より安全にご利用いただけます。
- TKIPまたはAESを有効にした無線LANアクセスポイントと通信が可能です。

仕様について詳しくは、仕様をご覧ください。
このページの先頭へ