FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52/W52)対応）のIEEE 802.11aについて

### 本製品のIEEE 802.11aについて

FMV-JW482とFMV-JW481では、2005年5月16日に総務省より発表された「電波法施行規則の一部を改正する省令」による、5GHz帯無線LAN（IEEE 802.11a規格）の変更後の周波数帯への対応状況が異なります。対応状況により、5GHz帯無線LAN（IEEE 802.11a規格）でご利用になれるチャンネルが異なりますので、ご注意ください。

#### FMV-JW482のIEEE 802.11aについて

FMV-JW482は、2005年5月16日に総務省より発表された「電波法施行規則の一部を改正する省令」による、5GHz帯無線LAN（IEEE 802.11a規格）の変更後の周波数帯に対応しています。
FMV-JW482のIEEE 802.11aについて

- FMV-JW482のIEEE 802.11aは、以下のチャンネルを使用できます。
  - J52：34(5,170MHz)/38(5,190MHz)/42(5,210MHz)/46(5,230MHz)
  - W52：36(5,180MHz)/40(5,200MHz)/44(5,220MHz)/48(5,240MHz)
  - W53：52(5,260MHz)/56(5,280MHz)/60(5,300MHz)/64(5,320MHz)

IEEE 802.11aを使用する場合は、上記チャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。

- FMV-JW482のアドホック通信は、W52のチャンネルしか使用できません。IEEE 802.11aでアドホック通信を行う場合は、通信を行う機器がW52で通信できることを確認してください。
- Windows VistaではIEEE 802.11aでアドホック通信は設定できません。

#### FMV-JW481のIEEE 802.11aについて

2005年5月16日に総務省より発表された「電波法施行規則の一部を改正する省令」による、5GHz帯無線LAN（IEEE 802.11a規格）の周波数帯の変更に伴い、FMV-JW481では変更後の周波数帯での通信を可能にするためのアップグレードに対応しています。この省令、およびこの省令に対応したアップグレードについては、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/）をご覧ください。
このマニュアルでは、このアップデートへの対応状況に応じて、FMV-JW481を次のように記載する場合があります。

- この省令に対応したアップデートを行った場合 ： IEEE 802.11a (J52/W52)対応
- この省令に対応したアップデートを行っていない場合 ： IEEE 802.11a (J52)対応

IEEE 802.11a (J52/W52)対応のFMV-JW481と、IEEE 802.11a (J52)対応のFMV-JW481では、使用できるチャンネルが異なります。

##### FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52/W52)対応）の場合

FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52/W52)対応）のIEEE 802.11aについて

- FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52/W52)対応）のIEEE 802.11aは、以下のチャンネルを使用できます。
  - J52：34(5,170MHz)/38(5,190MHz)/42(5,210MHz)/46(5,230MHz)
  - W52：36(5,180MHz)/40(5,200MHz)/44(5,220MHz)/48(5,240MHz)

IEEE 802.11aを使用する場合は、上記チャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。

- FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52/W52)対応）のアドホック通信は、W52のチャンネルしか使用できません。IEEE 802.11aでアドホック通信を行う場合は、通信を行う機器がW52で通信できることを確認してください。
- Windows VistaではIEEE 802.11aでアドホック通信は設定できません。

##### FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52)対応）の場合

FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52)対応）のIEEE 802.11aについて

- FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52)対応）のIEEE 802.11aは、以下のチャンネルを使用できます。
  - J52：34(5,170MHz)/38(5,190MHz)/42(5,210MHz)/46(5,230MHz)

IEEE 802.11aを使用する場合は、上記チャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。

- FMV-JW481（IEEE 802.11a (J52)対応）のアドホック通信は、J52のチャンネルしか使用できません。IEEE 802.11aでアドホック通信を行う場合は、通信を行う機器がJ52でアドホック通信できることを確認してください。
- Windows VistaではIEEE 802.11aでアドホック通信は設定できません。

このページの先頭へ