### セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1X

1. セキュリティを指定します。
   WPA／WPA2の場合
   1. ネットワーク認証：「WPA」または「WPA2」を選択します。
   2. データの暗号化：接続する無線LANアクセスポイントの設定に合わせて選択します。
   3. 「次へ」をクリックします。
   IEEE 802.1Xの場合
   1. ネットワーク認証：「オープンシステム」を選択します。
   2. データの暗号化：「WEP」を選択します。
   3. 「次へ」をクリックします。
   4. 次の画面で、（1）「IEEE 802.1X認証を有効にする」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
2. 接続するネットワークに合わせて認証プロトコルを選択します。
   使用する認証プロトコルによって、設定が異なります。
   EAP-TLSの場合
   1. （1）「EAPの種類」でをクリックして「EAP-TLS」を選択し、（2）「EAP情報詳細」をクリックします。
      「EAP情報詳細」ウィンドウが表示されます。
   2. 詳細設定を行います。
      1. をクリックして認証方法を選択します。
      2. 必要に応じて、証明機関の認証サーバーの設定をします。
      3. 「OK」をクリックします。
   PEAP-MSCHAP-V2の場合
   1. （1）「EAPの種類」でをクリックして「PEAP-MSCHAP-V2」を選択し、（2）「EAP情報詳細」をクリックします。
      「EAP情報詳細」ウィンドウが表示されます。
   2. 詳細設定を行います。
      1. をクリックして認証方法を選択します。
      2. 必要に応じて、「証明機関の選択」に認証サーバーの設定をします。
      3. 「OK」をクリックします。
   - ネットワーク環境によっては、「プロファイルの追加」ウィンドウで「コンピュータの情報が利用できるときは、コンピュータとして認識する」がになっていると、認証に失敗する場合があります。その場合には、クリックしてにしてください。
3. 「プロファイルの追加」ウィンドウで「次へ」をクリックします。
4. （1）「プロファイル名」と「シールアイコン」を設定し、（2）「次へ」をクリックします。
   - プロファイル名：識別しやすい名前を入力します。
   - シールアイコン：プロファイルに合わせてシールアイコンが選択できます。
   お使いになる環境に応じてオプションを選択できます
   - このネットワークに自動的に接続する
     クリックしてにするとプロファイルの自動適用が有効となり、作成したプロファイルのネットワークに自動で接続されます。
     にするとプロファイルの自動適用が無効となり、コンピュータの起動時またはスタンバイ・休止状態からの復帰時に自動で接続されません。このプロファイルを使用して接続する場合は、手動で接続してください。また、電波の状態が悪く接続が切れた際も再接続しない場合があります。この場合も、手動で接続してください。
   - すべてのユーザーでこのプロファイルを使用する（共有プロファイル）
     クリックしてにすると、パソコンに登録したすべてのユーザーが、作成したプロファイルを使用できます。
     にすると、このプロファイルを作成したユーザーのみが、このプロファイルを使用してネットワークに接続できます。
5. 設定を確認し、「完了」をクリックします。
   「プロファイルの追加」が終了し、作成したプロファイルがメインウィンドウに追加されます。
6. 作成したプロファイルでネットワークに接続されたことを確認します。
   - ネットワークに接続されない場合は、作成したプロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「接続」をクリックしてください。
     その際、次のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
   - プロファイルを切り替えた際、切り替えた先のネットワークに接続されない場合は、そのネットワークのプロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「再接続」をクリックしてください。
   - プロファイルの初期設定は、「このネットワークに自動的に接続する」が有効です。
     詳細は、プロファイルの自動適用をご覧ください。
7. デスクトップ右下の通知領域に表示されるメッセージをクリックします。
8. 手順2で選択した認証プロトコルによって、次のように操作します。
   EAP-TLSの場合
   1. （1）使用する証明書を選択し、（2）「OK」をクリックします。
   - 証明書が1つしかインストールされていない場合には、本手順は必要ありません。手順9にお進みください。
   PEAP-MSCHAP-V2の場合
   1. （1）「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、（2）「OK」をクリックします。
9. デスクトップ右下の通知領域に表示されるメッセージをクリックします。
10. 「OK」をクリックします。
11. 「Mr.WLANner」を終了します。

続いてネットワークの設定をします。ネットワークの設定（Windows XPの場合）へお進みください。
このページの先頭へ