### 無線LANのネットワーク構成

無線LANを使って接続できるネットワークは、次の2種類があります。

#### インフラストラクチャ通信

別売のワイヤレスブロードバンドルータなど、無線LANアクセスポイントを利用したネットワークを「インフラストラクチャ通信」といいます。
この機能を使うと、無線LANアクセスポイント経由で有線LANに接続したり、ADSLモデムやケーブルモデムなどを経由してインターネットに接続したりできます。インフラストラクチャ通信を利用するためには、お使いの無線LANアクセスポイントに合わせて本製品の無線LANの設定を行います。
次の図は、無線LANアクセスポイントを使って、無線LANから有線LANやインターネットに接続した場合の接続例です。
図1：インフラストラクチャ通信の例

#### アドホック通信

無線LANを搭載したパソコンどうしを接続する方法を「アドホック通信」といいます。一時的な簡易ネットワークを構成する場合に適しています。
アドホック通信を利用するためには、接続するすべてのパソコンで無線LANの設定を同じにします。
次の図は、アドホック通信の例です。
図2：アドホック通信の例
このページの先頭へ