無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）

## 2 無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）

インフラストラクチャ通信を行う場合の無線LANの設定について説明します。
Atherosクライアントユーティリティをお使いください
本製品では、Atherosクライアントユーティリティを使用した各種無線LAN設定およびセキュリティ通信を推奨しています。
AtherosクライアントユーティリティとWindows XP標準の無線LAN機能は併用できませんので、次の手順でWindows XP標準の無線LAN機能が無効になっていることを確認してください。
なお、Windows 2000 SP4で提供される Wireless Configurationサービスはお使いになれません。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
3. 「ネットワーク接続」をクリックします。
   現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
4. 一覧に表示されているアイコンにマウスポインタを重ねて「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」が表示されるアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
5. 「ワイヤレス ネットワーク」タブをクリックします。
6. 「Windowsでワイヤレス ネットワークの設定を構成する」（または「Windowsを使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する」）がになっていることを確認してください。
   の場合は、クリックしてにします。

プロファイルの保存と復元について
複数のパソコンに同じ無線LANの設定を行う場合などは、1台のパソコンで設定を行った後、設定内容をファイルに保存して、別のパソコンに復元することができます。詳しくは、プロファイルの保存と復元をご覧ください。
ADSL（PPPoE）を使用してインターネットに接続する場合
ご使用になる無線LANアクセスポイントによっては、パソコンのMTUサイズを変更する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
このページの先頭へ