### 設定の開始とセキュリティの選択

無線LAN通信を行うために必要なSSID、セキュリティなどを設定します。
ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定内容について、ネットワーク管理者に確認してください。

- WPA／WPA2をお使いになるためには、Windows XP SP2をインストールする必要があります。
  また、WPA2をお使いになる場合は、Windows XPの更新プログラム（KB893357）を適用する必要があります。
  インストール方法については、Microsoft社のホームページをご覧ください。
  （http://support.microsoft.com/kb/893357/ja）

本書での用語の表記について
本製品では、OSやユーティリティによって、セキュリティの種類や暗号化に使用する文字列（キー）の用語の表記が異なります。
本書での表記と、各OSやユーティリティの表記の対応については、本書での用語の表記についてをご覧ください。
WPA／WPA2／IEEE 802.1Xを使用する場合
セキュリティの設定でWPA、WPA2、IEEE 802.1Xを使用する場合、認証サーバーやCA局などが必要になります。

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
   「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
   初めてプロファイルを作成する場合
   次の画面が表示されます。
   接続する無線LANアクセスポイントに設定されたSSIDを選択して、「はい」をクリックします。
   その後は、セキュリティの種類によって手順が異なります。
   - WPA、WPA2、IEEE 802.1Xの場合
     セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1Xにお進みください。
   - WPA-PSK、WPA2-PSK、WEPキーの場合
     セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK／WEPにお進みください。
2. 「ファイル」メニュー→「追加」の順にクリックします。
   「プロファイルの追加」ウィンドウが表示されます。
3. （1）「インフラストラクチャモード」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
4. （1）「SSID」を設定し、（2）「次へ」をクリックします。
   SSIDは接続する無線LANアクセスポイントに合わせて入力します。
5. 通信データの暗号化などの設定をします。
   - セキュリティの設定は必ず行ってください。セキュリティを設定していない場合、ワイヤレスLANカードを搭載したすべてのパソコンから接続できます。他のユーザーにデータを盗まれたり、破壊されたりする可能性があります。
   セキュリティの種類によって、手順が異なります。
   - WPA、WPA2、IEEE 802.1Xの場合
     セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1Xにお進みください。
   - WPA-PSK、WPA2-PSK、WEPキーの場合
     セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK／WEPにお進みください。

このページの先頭へ