インストール

## 1 インストール

Windows Vistaのパソコンでドライバをインストールする手順を説明します。

1. パソコンの電源を切った状態で、本製品をパソコンのPCカードスロットにセットします。
2. パソコンの電源を入れます。
   「ログオン」ウィンドウが表示されたら、コンピュータの管理者またはAdministratorsグループのメンバでログオンします。
3. 本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。
   「自動再生」ウィンドウが表示されます。
4. 「fmvjw482.exeの実行」をクリックします。
5. 「Windows Vista(R)用ドライバ」をクリックします。
6. 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウで「続行」をクリックします。
   「設定言語の選択」ウィンドウが表示されます。
7. 「次へ」をクリックします。
8. 「次へ」をクリックします。
   「使用許諾契約」ウィンドウが表示されます。
9. （1）「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
   インストール確認メッセージが表示されます。
10. 「OK」をクリックします。
    ドライバがインストールされ、「InstallShield Wizard完了」ウィンドウが表示されます。
11. 「完了」をクリックします。
12. CD-ROM を取り出します。
    無線LANが標準搭載されたパソコンをお使いの場合は、手順13に進みます。
    それ以外の場合は手順14に進みます。
13. 次のように操作します。
    1. （スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。
    2. 「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。
    3. 「コンピュータの基本的な情報の表示」ウィンドウ左の「デバイスマネージャ」をクリックします。
       「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
    4. 「続行」をクリックします。
       「デバイスマネージャ」が表示されます。
    5. パソコン本体に搭載されている無線LAN デバイスを右クリックして、表示されるメニューから「無効」をクリックします。
14. すべてのウィンドウを閉じます。
15. Windowsを再起動します。
16. 「ログオン」ウィンドウが表示されたら、手順2 で使用したユーザーでログオンします。
17. （スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。
18. 「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。
19. 「コンピュータの基本的な情報の表示」ウィンドウ左の「デバイスマネージャ」をクリックします。
    「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
20. 「続行」をクリックします。
    デバイスマネージャが表示されます。
21. 「ネットワークアダプタ」の中から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
22. （1）「ドライバ」タブをクリックして、（2）「ドライバの詳細」をクリックします。
23. 次のように操作します。
    1. 「ドライバファイル」の「[システムドライブ]:¥WINDOWS¥system32¥DRIVERS¥athr.sys」をクリックします。
    2. 「ファイルバージョン」が「7.4.2.40 built by: WinDDK」になっていることを確認します。
    3. 「OK」をクリックします。
24. すべてのウィンドウを閉じます。
    以上で、ドライバのインストールは終了です。

次に、無線LAN通信のための設定を行います。接続するネットワークによって、無線LANの設定（インフラストラクチャ通信の場合）または、無線LANの設定（アドホック通信の場合）にお進みください。
このページの先頭へ