接続確認をしたいのですが

### Q 接続確認をしたいのですが

#### A PINGコマンドで接続確認をします

1. パソコンで、IPアドレスが正常に取得できているか確認します。
   確認方法は、次をご覧ください。

   - Windows Vistaの場合は、IPアドレス／MACアドレスの確認方法をご覧ください。
   - Atherosクライアントユーティリティをお使いの場合は、IPアドレス／MACアドレスの確認方法をご覧ください。
   - Mr.WLANnerをお使いの場合は、IPアドレス／MACアドレスの確認方法をご覧ください。

2. 次のように操作します。
   Windows Vista／Windows XPの場合
   「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
   Windows 2000の場合
   「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
   「コマンドプロンプト」ウィンドウが表示されます。
3. 次のように入力し、【Enter】キーを押します。（接続確認相手のIPアドレスが「192.168.2.1」の場合）
   ping 192.168.2.1
   正常に接続できている場合は、次の例のように表示されます。
   Windows Vistaの場合（例）
   Windows XP／Windows 2000の場合（例）
   「宛先ホストに到達できません」「転送に失敗しました」または「Request timed out」「Destination host unreachable」などと表示される場合
   - 接続確認相手と正常に接続できていません。IPアドレスの設定およびSSID／セキュリティの設定を、再度確認してください。
   - 接続確認相手のパソコンのOSがWindows Vista／Windows XPの場合、パソコンのファイアウォールの設定を確認してください。
     Windows のファイアウォールが有効になっていると、PINGコマンドが正しく動作しない場合があります。この場合は、パソコンのファイアウォールの詳細設定で、ICMP（Internet Control Message Protocol）のエコー要求の着信を許可するように設定を行う必要があります。
     詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。
4. 次のように入力し、【Enter】キーを押します。
   exit
   「コマンドプロンプト」ウィンドウが閉じます。

このページの先頭へ