### セキュリティの設定：WPA／WPA2／IEEE 802.1X

- WPA、WPA2、IEEE 802.1Xを使用する場合、認証サーバーやCA局などが必要になります。

WPA、WPA2、IEEE 802.1Xを使用する場合、「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブで次のように設定します。「プロファイル管理」ウィンドウを表示するには、プロファイルの作成とセキュリティの選択をご覧ください。

1. 次のように操作します。
   WPA／WPA2の場合
   （1）「WPA/WPA2」をクリックしてにし、（2）「WPA/WPA2 EAPの種類」のをクリックして、接続するネットワークに合わせて認証プロトコルを選択します。
   IEEE 802.1Xの場合
   （1）「IEEE 802.1X」をクリックしてにし、（2）「IEEE 802.1X EAPの種類」のをクリックして、接続するネットワークに合わせて認証プロトコルを選択します。
2. 「設定」をクリックします。
   使用する認証プロトコルによって、設定が異なります。
   EAP-TLSを使用する場合
   Windowsのドメイン環境でお使いになる場合
   Windowsのドメイン環境でお使いになる場合には、次の設定が必要になります。
   - コンピュータ証明書のインストール
   - 「ドメイン ログオンにマシン情報を使用する」の有効化
   - ローカルコンピュータに対する管理者権限
   - シングルサインオン無効
   - パソコンに証明書がインストールされていない場合はエラーメッセージが表示されます。お使いになる環境に合わせて証明書のインストールを行ってください。
   - お使いになる証明書によっては、各項目が自動で設定される場合があります。
   - Windows XPでシングルサインオン用インストールを行っている場合には、Windowsのユーザーにパスワード（Windowsログオン用のパスワード）を設定してください。
   1. ドメインログオンにマシン情報を使用する
      Windowsのドメイン環境でコンピュータ証明書をお使いになる場合に、クリックしてにします。
   2. 証明書の選択
      をクリックして使用する証明書を選択します。
   3. 信頼されたルート証明機関
      証明機関を選択する場合は、をクリックして使用する証明機関を選択します。
   4. サーバー/ドメイン名
      認証サーバー名またはドメイン名を入力します（環境によっては、Windowsのドメインと一致する場合があります）。お使いになる認証環境に合わせて設定してください。
   5. ログイン名
      認証用のログイン名を入力します。お使いになる認証環境に合わせて設定してください。
   6. OK
      設定が完了したら、「OK」をクリックします。
      「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブの画面に戻ります。
   PEAP（EAP-MSCHAP v2）を使用する場合
   Windowsのドメイン環境でお使いになる場合
   Windowsのドメイン環境でお使いになる場合には、シングルサインオンは使用せず、Atherosクライアントユーティリティにユーザー名とパスワードを設定し、「ユーザがログオンしていない時にネットワークに接続する」の設定を有効にする必要があります。
   シングルサインオンをお使いの場合
   - Windows XPでシングルサインオンを使用する場合、Windowsのユーザーにパスワード（Windowsログオン用のパスワード）を設定してください。
   - シングルサインオン用インストールを行っている場合は、次の画面が表示されます。
     Windowsにログオンするユーザー名とパスワードを使用して認証を行う場合は、「Windowsユーザー名とパスワードを使用する」をクリックしてにしてください。
     「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」は設定しません。
   1. ユーザがログオンしていない時にネットワークに接続する
      ユーザーがコンピュータにログオンする前、およびユーザーがログオフした状態でも無線ネットワークに接続する場合に、クリックしてにします。
      認証には、Atherosクライアントユーティリティに設定したユーザー情報が使用されます。「Windowsユーザー名とパスワードを使用する」に設定した場合、本機能は使用できません。
   2. 信頼されたルート証明機関
      証明機関を選択する場合は、をクリックして使用する認証機関を選択します。
   3. When Connecting, Use
      「User Name and Password」をクリックしてにします。
   4. ユーザー名
      認証に使用するユーザー名を入力します。お使いになる認証環境に合わせて設定してください。
   5. パスワード／パスワードの確認入力
      認証に使用するユーザーのパスワードを入力します。お使いになる認証環境に合わせて設定してください。
   6. 設定
      「設定」をクリックし、「構成の設定」ウィンドウで認証環境に合わせて各項目を設定し、「OK」をクリックします（環境によっては、Windowsのドメインと一致する場合があります）。
   7. OK
      設定が完了したら、「OK」をクリックします。
      「プロファイル管理」ウィンドウの「セキュリティ」タブの画面に戻ります。
3. 「OK」をクリックします。
4. 「Atherosクライアントユーティリティ」ウィンドウの「プロファイル管理」タブで設定したプロファイルが選択されていることを確認し、「アクティブ化」をクリックします。
   以上で無線LANの設定は終了です。

次に、Windows XPの場合は、ネットワークの設定（Windows XPの場合）へ、Windows 2000の場合は、ネットワークの設定（Windows 2000の場合）へお進みください。
このページの先頭へ