### セキュリティの設定：WPA-PSK／WPA2-PSK／WEP

1. （スタート）→「接続先」の順にクリックします。
   「ネットワークに接続」ウィンドウが表示されます。
2. 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。
3. （1）「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、（2）「次へ」をクリックします。
4. 無線LANの情報を、接続する無線LANアクセスポイントに合わせて入力します。
   - 接続先の無線LANアクセスポイントがブロードキャストを行っていない場合は、「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」をクリックしてにしてください。
     詳しくはネットワーク管理者に確認してください。
   WPA-PSK／WPA2-PSKの場合
   1. ネットワーク名
      接続する無線LANアクセスポイントに合わせてネットワーク名（SSID）を入力します。
   2. セキュリティの種類
      「WPA2-パーソナル」「WPA-パーソナル」のいずれかを選択します。
   3. 暗号化の種類
      「AES」「TKIP」のいずれかを選択します。
   4. セキュリティキーまたはパスフレーズ
      接続する無線LANアクセスポイントに合わせて、PSK（パスフレーズ）を入力します。
   WEPの場合
   1. ネットワーク名
      接続する無線LANアクセスポイントに合わせてネットワーク名（SSID）を入力します。
   2. セキュリティの種類
      「WEP」を選択します。
   3. セキュリティキーまたはパスフレーズ
      「ASCII 文字」と「16進数のキャラクターコード」の2 種類のキー形式で入力できます。接続する無線LAN アクセスポイントに合わせてWEPキー（セキュリティキー）を設定します。
   WEPキー（セキュリティキー）に使用できる文字と文字数について
   - キーの形式は、入力されたWEPキー（セキュリティキー）の文字数により自動的に判別されます。
   - WEPキー（セキュリティキー）に使用できる文字は、次のとおりです。
     - キーの形式がASCII文字の場合
       0 ～9、A～Z、a ～z、_（アンダーバー）
     - キーの形式が16進数のキャラクターコードの場合
       0 ～9、A～F、a ～f
   - WEPキー（セキュリティキー）に使用できる文字数は、WEPキー（セキュリティキー）の形式や、接続する無線LAN機器の仕様により異なります。

     表: キーの形式、キーの長さによる入力文字数について
     WEPキー（セキュリティキー）の形式 | キーの長さ
     --- | ---
     40bit | 104bit
     16進数 | 10桁 | 26桁
     ASCII文字 | 5文字 | 13文字

5. 「次へ」をクリックします。
6. 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」ウィンドウで「接続します」をクリックします。
   WEPでネットワーク認証の種類／キーインデックスを変更する場合
   1. 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」ウィンドウで「接続の設定を変更します」をクリックします。
      「ワイヤレスネットワークのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
   2. 「セキュリティ」タブをクリックします。
   3. 設定を変更します。
      - ネットワーク認証の種類を変更する場合
        ご使用の環境に合わせ「セキュリティの種類」から「認証なし（オープンシステム）」または 「共有キー」を選択します。
      - キーインデックスを変更する場合
        ご使用の環境に合わせ「キーインデックス」からキーインデックスを選択します。
   4. 「OK」をクリックします。
   5. 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」ウィンドウで「接続します」をクリックします。
7. （1）ネットワークに接続されたことを確認して、（2）をクリックします。
   「ネットワークに接続」ウィンドウが閉じます。

次に、ネットワークの設定（Windows Vistaの場合）へお進みください。
このページの先頭へ