ファームウェアのアップデートで「アップデートの失敗」ウィンドウが表示されます - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第6章　こんなときは ＞ 1　Q&A ＞ ファームウェアのアップデートで「アップデートの失敗」ウィンドウが表示されます

ファームウェアのアップデートで「アップデートの失敗」ウィンドウが表示されます

「アップデートに失敗しました。ドライバのインストールに失敗しているか、本製品がパソコンのPCカードスロットにセットされていません。」というメッセージの場合

□ 本製品がPCカードスロットに確実に差し込まれていない可能性があります

差し込まれてなかった場合は、本製品をPCカードスロットに確実に差し込んでから、再度ファームウェアのアップデートを行ってください。

□ 本製品が無効に設定されている可能性があります

デバイスマネージャの画面で、「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」に「！」マークや「×」マークがついていますをご覧になり、本製品を有効にしてから、再度ファームウェアのアップデートを行ってください。

□ ドライバのインストールに失敗している可能性があります

ドライバを削除してから、再度インストールし直し、その後ファームウェアのアップデートを行ってください。
ドライバの削除については、ドライバおよびクライアントマネージャを削除したいのですがをご覧ください。
ドライバをインストールする際は、本製品がPCカードスロットに確実に差し込まれていることを確認してから行ってください。

□ 「情報」ウィンドウで「OK」をクリックする前に、本製品がセットし直されなかった可能性があります

「情報」ウィンドウが表示されたあと、本製品をパソコンから取り外し、再度パソコンのPCカードスロットにセットする手順を行わずに「OK」をクリックすると、エラーが表示されたり、動作が不安定になる場合があります。
この場合は、再度ファームウェアのアップデートを行ってください。ファームウェアのアップデート方法は、手順に従って慎重に行ってください。

□ 本製品をセットし直した際、本製品がパソコンに認識される前に「情報」ウィンドウで「OK」をクリックした可能性があります

「情報」ウィンドウが表示されたあとの手順で、本製品がパソコンに認識される前に「OK」をクリックすると、エラーが発生する場合があります。
再度ファームウェアのアップデートを行ってください。その際、「情報」ウィンドウが表示されたら、手順に従って本製品がパソコンに正常に認識されていることを確認してください。

「アップデートに失敗しました。ドライバがインストールされていません。」というメッセージの場合

□ ドライバがインストールされていません

ドライバをインストールをしてから、再度ファームウェアのアップデートを行ってください。ドライバのインストール方法はOSごとに異なります。それぞれ次をご覧ください。

- Windows XPの場合
  ドライバのインストール
- Windows 2000の場合
  ドライバのインストール
- Windows Meの場合
  ドライバのインストール
- Windows 98の場合
  ドライバのインストール

ドライバをインストールする際は、本製品がPCカードスロットに確実に差し込まれていることを確認してから行ってください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004