デバイスマネージャの画面で、「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」に「！」マークや「×」マークがついています - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第6章　こんなときは ＞ 1　Q&A ＞ デバイスマネージャの画面で、「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」に「！」マークや「×」マークがついています

デバイスマネージャの画面で、「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」に「！」マークや「×」マークがついています

デバイスマネージャ画面について

デバイスマネージャ画面では、ハードウェアの状態などを確認できます。次のように操作して表示します。

- Windows XPの場合
  1. 「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
     「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「ハードウェア」タブ→「デバイス マネージャ」の順にクリックします。
     「デバイス マネージャ」ウィンドウが表示されます。
- Windows 2000の場合
  1. デスクトップの「マイ コンピュータ」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
     「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「ハードウェア」タブ→「デバイス マネージャ」の順にクリックします。
     「デバイス マネージャ」ウィンドウが表示されます。
- Windows Me／98の場合
  1. デスクトップの「マイ コンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
     「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「デバイス マネージャ」タブをクリックします。
     「デバイス マネージャ」タブの画面が表示されます。

「×」マークがついている場合は、本製品が無効に設定されている可能性があります

次の手順で、「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を使用可能な状態にしてください。

- Windows XP／2000の場合
  1. 「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」の中から「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックします。
     表示されるメニューに「有効」と表示されている場合は、本製品が無効に設定されています。「有効」をクリックしてください。
- Windows Me／98の場合
  1. 「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」の中の「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
  2. 「全般」タブをクリックします。
     「デバイスの使用」の「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」がの場合は、本製品が無効に設定されています。「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」をクリックしてにし、「OK」をクリックしてください。

パソコンを再起動してください

パソコンが本製品の認識に失敗している可能性があります。本製品をセットし直して、パソコンを再起動してください。

「！」マークがついている場合は、ドライバのインストールに失敗している可能性があります

本製品がPCカードスロットに確実に差し込まれているか確認し、ドライバを削除後、再度ドライバのインストールを行ってください。 ドライバの削除については、ドライバおよびクライアントマネージャを削除したいのですがをご覧ください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004