共有設定をする - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第2章　Windows XPでワイヤレスLAN接続をする ＞ 5　ネットワークへの接続 ＞ 共有設定をする

共有設定をする

ファイルや接続プリンタを、ネットワーク上の他のパソコンと共有する場合の設定を行います。共有しない場合は、設定の必要はありません。
共有設定したフォルダ、およびプリンタは、ネットワーク上のどのパソコンからも利用できるようになります。

- Microsoftネットワーク共有サービスの設定
- ファイルの共有設定
- プリンタの共有設定

Microsoftネットワーク共有サービスの設定

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

   - 「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、そのまま手順3へお進みください。

3. 「ネットワーク接続」をクリックします。
   現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
4. 一覧から、「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」と表示されている「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
5. Microsoftネットワーク共有サービスが設定されているかどうか確認します。
   - 「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有」が表示されている場合
     になっていることを確認してください。の場合は、クリックしてにします。手順6〜9の操作は不要です。「OK」をクリックして、手順10へお進みください。
   - 「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有」が表示されていない場合
     手順6以降の操作を行います。
6. 「インストール」をクリックします。
7. （1）「サービス」をクリックして反転表示させ、（2）「追加」をクリックします。
8. （1）「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有」をクリックして反転表示させ、（2）「OK」をクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウに戻り、「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有」が一覧に追加されます。
9. 「閉じる」をクリックします。
10. 「ネットワーク接続」ウィンドウでをクリックします。

ファイルの共有設定

ここでは、Cドライブの「work」フォルダを共有設定する場合を例に説明します。

1. 「スタート」ボタン→「マイ コンピュータ」の順にクリックします。
2. 「ローカルディスク（C:）」をクリックします。
3. 「work」フォルダを右クリックし、表示されるメニューから「共有とセキュリティ」をクリックします。
   「workのプロパティ」ウィンドウが表示されます。ファイルの共有設定を行います。

   - 画面上では、ネットワーク セットアップ ウィザードを実行したファイル共有の設定を推奨していますが、ワイヤレスLANの場合、ネットワーク名（SSID）やネットワークキーによってセキュリティが守られています。ここではネットワーク セットアップ ウィザードを使わずに、簡単にファイルの共有設定を行う方法を説明します。

4. 「危険を認識した上で、ウィザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてください。」をクリックします。

   - すでに「危険を認識した上で、ウィザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてください。」をクリックしている場合は、この画面は表示されません。手順6へお進みください。

5. （1）「ファイル共有の有効」ウィンドウで「ファイル共有を有効にする」をクリックしてにし、（2）「OK」をクリックします。
   「workのプロパティ」ウィンドウ内の「ネットワーク上での共有とセキュリティ」の表示内容が変わります。
6. 次のように操作します。
   1. 「ネットワーク上でこのフォルダを共有する」を、クリックしてにします。
   2. 「共有名」に、共有するフォルダのネットワーク上での名前を入力します。
   3. 「ネットワーク ユーザーによるファイルの変更を許可する」で、共有するフォルダを読み取り専用にする場合は、クリックしてにします。
7. 「OK」をクリックします。
   フォルダが共有設定され、「work」フォルダのアイコンが共有の表示に変わります。

プリンタの共有設定

1. 「スタート」ボタン→「プリンタとFAX」の順にクリックします。
   「プリンタとFAX」ウィンドウが表示され、接続されているプリンタが表示されます。
2. 共有設定するプリンタを右クリックし、表示されるメニューから「共有」をクリックします。
   共有設定するプリンタのプロパティウィンドウが表示されます。プリンタの共有設定を行います。

   - 画面上では、ネットワーク セットアップ ウィザードを実行したプリンタ共有の設定を推奨していますが、ワイヤレスLANの場合、ネットワーク名（SSID）やネットワークキーによってセキュリティが守られています。ここではネットワーク セットアップ ウィザードを使わずに、簡単にプリンタの共有設定を行う方法を説明します。

3. 「危険性を理解した上でウィザードを使わない設定を選択する場合はここをクリックしてください。」をクリックします。

   - すでに「危険性を理解した上でウィザードを使わない設定を選択する場合はここをクリックしてください。」をクリックしている場合は、この画面は表示されません。手順5へお進みください。

   プリンタ共有を有効にする画面が表示されます。
4. （1）「ウィザードを使わずにプリンタ共有を有効にする」をクリックしてにし、（2）「OK」をクリックします。
   プリンタのプロパティウィンドウに戻ります。
5. 次のように操作します。
   1. 「このプリンタを共有する」をクリックしてにします。
   2. 「共有名」に、ネットワーク上で識別するためのプリンタ名を入力します。
   3. 「OK」をクリックします。
   プリンタが共有設定され、プリンタのアイコンが共有の表示に変わります。

次に、接続を確認するへお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004