ネットワーク接続の設定 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第2章　Windows XPでワイヤレスLAN接続をする ＞ 5　ネットワークへの接続 ＞ ネットワーク接続の設定

ネットワーク接続の設定

ネットワークの接続に必要な、次の設定を行います。

- IPアドレスの設定
- フル コンピュータ名／ワークグループの確認

IPアドレスの設定

- IPアドレスを設定する場合は、次のいずれかのアカウントでログオンしている必要があります。
  - コンピュータの管理者
  - 管理者またはAdministratorsグループのメンバ

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

   - 「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、そのまま手順3へお進みください。

3. 「ネットワーク接続」をクリックします。
   現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
4. 一覧から、「802.11b Wireless LAN Adapter(A)」と表示されている「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックして、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
5. 「全般」タブをクリックします。
6. （1）「インターネットプロトコル（TCP/IP）」をクリックして反転表示させ、（2）「プロパティ」をクリックします。
7. IPアドレスを設定します。
   IPアドレス／DNSサーバーの設定／デフォルトゲートウェイの設定について、ネットワーク管理者の指示があった場合は、その指示に従ってください。
   - DHCPクライアント（IPアドレスをDHCPサーバーから自動取得する）に設定する場合
     1. 「IPアドレスを自動的に取得する」を、クリックしてにします。
     2. 「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」をクリックしてにします。
     3. 「OK」をクリックします。
   - 固定IPアドレスを設定する場合
     1. 「次のIPアドレスを使う」を、クリックしてにします。
     2. 「IPアドレス」、「サブネットマスク」に、IPアドレス、サブネットマスクを入力します。
        IPアドレスの設定例についてはIPアドレスの設定方法を知りたいのですがをご覧ください。
     3. 「OK」をクリックします。
   「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
8. 「OK」または「閉じる」をクリックします。
9. 「ネットワーク接続」ウィンドウでをクリックします。

フル コンピュータ名／ワークグループの確認

- フルコンピュータ名、ワークグループを変更する場合は、次のいずれかのアカウントでログオンしている必要があります。
  - コンピュータの管理者
  - 管理者またはAdministratorsグループのメンバ

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2. 「パフォーマンスとメンテナンス」をクリックします。

   - 「パフォーマンスとメンテナンス」が表示されていない場合は、そのまま手順3へお進みください。

3. 「システム」アイコンをクリックします。
   「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
4. 「コンピュータ名」タブをクリックします。
5. 「フル コンピュータ名」、「ワークグループ」を確認します。
   1. 「フル コンピュータ名」は、ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名前です。
      それぞれのパソコンに、重複しない任意の名前を設定します。半角15文字以内で設定します。機種名やユーザー名などを設定すると、識別しやすくなります。
   2. 「ワークグループ」は、ネットワークのグループ名です。半角15文字以内で設定します。
      - インフラストラクチャ接続の場合
        接続したいワークグループ名が設定されているか確認します。
      - アドホック接続の場合
        アドホック接続するすべてのパソコンで、同じ名前が設定されているか確認します。
   3. 設定を変更する場合は「変更」をクリックして設定し、画面の指示に従って操作してください。
6. 「システムのプロパティ」ウィンドウで、「OK」をクリックします。
   再起動のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックしてパソコンを再起動してください。
   再起動のメッセージが表示されない場合は、「パフォーマンスとメンテナンス」ウィンドウ、または「コントロール パネル」ウィンドウでをクリックします。

次に、ファイルやプリンタをネットワーク上のパソコンと共有する場合は、共有設定をするへお進みください。
共有しない場合は、接続を確認するへお進みください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004