本製品の特長 - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第1章　お使いになる前に ＞ 2　概要 ＞ 本製品の特長

本製品の特長

本製品は、PCカードスロットにセットして使用するワイヤレスLANカードです。
主な特長は次の通りです。

- 2.4GHz帯の小電力通信システムを使用しているため、無線免許が不要です。
- ノイズに強いスペクトラム拡散方式（DS-SS）を採用しています。
- Wi-Fi®に準拠しています。
- IEEE 802.11bに準拠し、ワイヤレスLAN上で通信速度最大11Mbpsの通信が可能です。
- 推奨する通信距離は、屋内25mです。ただし、設置環境（壁や柱などの影響）により短くなる場合があります。
- IEEE 802.1xやWPAなどのセキュリティ機能に対応し、部外者による侵入を防ぐことができます。
- ネットワークキー（40ビット、104ビット）に対応し、通信を暗号化できます。
  実際の通信時は、お客様が設定する40ビットまたは104ビットのネットワークキーに、24ビットの固定長を加えた64ビットまたは128ビットのネットワークキーで暗号化します。

仕様の詳細については、仕様をご覧ください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004