良好な通信を行うために - ワイヤレスLANカード FMV-JW183 - 取扱説明書

第1章　お使いになる前に ＞ 3　動作環境 ＞ 良好な通信を行うために

良好な通信を行うために

本製品を搭載したパソコンの設置場所について次のことをご確認いただき、良好に動作する場所を実際にお試しいただいたうえでお使いください。

- 通信距離は見通し半径25m以内（ワイヤレス通信の推奨値）となります。ただし、ワイヤレスLANの特性上、ご利用になる建物の構造・材質／障害物／ソフトウェア／設置状況／電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- 本製品とIEEE 802.11a準拠の機器とは、使用している周波数帯域が異なるため、通信できません。
- 本製品は、他の電気機器から離して使用してください。本製品を搭載したパソコン本体と電源が入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の障害になったりすることがあります。正常に通信できない場合は、使用するチャンネルや使用場所を変更してください。
- 放送局や無線機などが近く、正常に通信できないときは、本製品を搭載したパソコン本体の設置場所を変えてみてください。周囲の電波が強すぎると、正常に通信できないことがあります。
- Bluetooth®機器との電波干渉について
  ワイヤレスLANとBluetooth®機器は、同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、Bluetooth®機器を搭載したパソコンの近辺で本製品を使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。
  - Bluetooth®機器を搭載したパソコンからは、10m以上離れた場所で使用してください。
  - 10m以内で使用する場合は、本製品またはBluetooth®機器のどちらか一方の電源を切ってください。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004