; OIIBTNEU.INF
;
[version]
signature="$CHICAGO$"
Compatible = 1
;signature="$Windows NT$"
Class=Net
ClassGUID={4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
provider="FUJITSU"

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=10,System32\Drivers

[Manufacturer]
"FUJITSU"

[FUJITSU]
"Bluetooth PC-CARD (Network)"=OiiNdis.ndi, PCMCIA\{F0182760-9982-11d4-9518-00C0F6293CBE}1

[OiiNdis.ndi.NT]
Characteristics=0x84
BusType = 0	; USB
AddReg=OIINDS2K.reg
;CopyFiles=OiiNdis.Copy

[OiiNdis.Copy]
;oiinds2k.sys

[OiiNdis.ndi.NT.Services]
AddService = OiiNds2k, 2, Ndis_Service_Inst

[Ndis_Service_Inst]
DisplayName		= "Bluetooth UART Ndis Driver"
ServiceType		= 1
StartType		= 3
ErrorControl	= 1
ServiceBinary	= %12%\oiinds2k.sys
LoadOrderGroup	= NDIS

[OIINDS2K.reg]
HKR,Ndi, Service, 0, "OiiNds2k"
HKR,Ndi\Interfaces,UpperRange,0,"ndis5"
HKR,Ndi\Interfaces,LowerRange,0,"ethernet"

[SourceDisksFiles]
oiinds2k.sys=1

[SourceDisksNames]
1 = "Bluetooth NDIS Driver Installation Disk", oiibtnet.inf, 0
