Windowsの起動時に「athgina.dllを読み込めませんでした」というメッセージが表示され、先に進めません

### Q Windowsの起動時に「athgina.dllを読み込めませんでした」というメッセージが表示され、先に進めません

#### A 次の手順を行ってください

1. 「athgina.dllを読み込めませんでした」というメッセージの画面で「再起動」をクリックします。
   Windowsが再起動されます。手順2に従って、セーフモードでWindowsを起動します。
2. 次の手順でWindowsをセーフモードで起動します。
   Windows XPの場合

   1. 再起動が開始されたら、【F8】キーを押します。
      「Windows拡張オプションメニュー」が表示されます。
      【F8】キーは押すタイミングにより認識されない場合があります。「Windows拡張オプションメニュー」が表示されるまで押してください。
   2. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
      「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
   3. 「Microsoft Windows XP」が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。
   4. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
      「Administratorパスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。
      「Windowsはセーフモードで実行されています。」と表示されます。
   5. 「はい」をクリックします。

   Windows 2000の場合

   1. 「Windowsを起動しています」と表示されたら、【F8】キーを押します。
      「Windows 2000拡張オプションメニュー」が表示されます。
      【F8】キーは押すタイミングにより認識されない場合があります。「Windows 2000拡張オプションメニュー」が表示されるまで押してください。
   2. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
      「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
   3. 「Microsoft Windows 2000」が選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。
   4. 管理者権限を持ったユーザーとしてログオンします。
      「Administratorのパスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。
      「Windowsはセーフモードで実行されています。」と表示されます。
   5. 「OK」をクリックします。

3. 本製品に添付のCD-ROMを、パソコンにセットします。
   「FMV-JW481/2 ワイヤレスLANドライバ」ウィンドウが表示されます。
4. 「閉じる」をクリックします。
5. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
6. 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウで、「名前」に次のように入力して、「OK」をクリックします。
   [CD-ROMドライブ]¥Utils¥EraseReg.exe -d
   CD-ROMドライブがEドライブの場合は、「E:¥Utils¥EraseReg.exe -d」となります。
   - このユーティリティを実行すると、シングルサインオン用インストールによってレジストリに追加された、次の値を削除します。
     HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows NT¥CurrentVersion¥Winlogon¥GinaDLL
     パラメータ（-d）を付加せず実行した場合、レジストリは変更されません。
7. 確認のメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。
   - 「該当するレジストリが見つかりません」と表示された場合、本手順では回避できません。
     お問い合わせ先にご相談ください。
8. 結果が表示されたら、「OK」をクリックします。
9. パソコンを再起動します。
   - ドライバおよびユーティリティを削除するときに、本製品をパソコンにセットせずに行うと、本現象が発生する場合があります。本現象が発生した場合、ドライバおよびユーティリティの削除は完了しておりません。再度、本製品をセットした状態で、ドライバおよびユーティリティの削除を行ってください。その際、「プログラムの追加と削除」からセットアップを起動できない場合には、次の手順でセットアップを起動してください。
     1. 本製品に添付のCD-ROMをパソコンにセットします。
     2. 「FMV-JW481/2 ワイヤレスLANドライバ」ウィンドウで「Atheros Client Utility」をクリックします。
   - 本手順を行うと、Windowsにログオンできるようになりますが、GINAが正しくチェーンされていない可能性があります。その場合には、専用GINAを使用するアプリケーションの再インストールを行ってください。再インストールを行っても、正しくチェーンされない場合は、専用GINAを使用するアプリケーションの順番を変更してください。インストールの順番を変更すると、GINAのチェーンが正しく設定される場合があります。

このページの先頭へ