IPアドレス／MACアドレスの確認方法

### Q IPアドレス／MACアドレスの確認方法

#### A コマンドプロンプトでのIPアドレス／MACアドレス確認方法

1. （スタート）→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
2. 「コマンドプロンプト」ウィンドウで、次のように「IPCONFIG」コマンドを入力し、【Enter】キーを押します。
   ipconfig /all
3. IPアドレスが正常に表示されているか確認します。
   「IPv4 アドレス」がIPアドレスです。正常な場合は、次の例のように表示されます（IPアドレスが192.168.0.73の場合）。
   1台のパソコンで、本製品と、別のLAN機能を同時に運用している場合
   「説明」に「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」と表示された接続のIPアドレスが、正常に取得できているか確認してください。
   IPアドレスが正常に表示されない場合
   - インフラストラクチャ通信の場合、IPアドレスが「169.254.nnn.mmm」または「0.0.0.0」と表示されたときは、IPアドレスを正常に取得できていません。
     次の点を確認してください。
     - セキュリティの設定が無線LANアクセスポイント一致しているか
     - パソコンのインターネットプロトコル（TCP/IPの設定）
     設定に誤りがある場合は、修正してください。それでも現象が変わらない場合は、パソコンを再起動してください。
   - IPアドレスが表示されず、「メディアは接続されていません」と表示される場合、次の点を確認してください。
     - SSIDが無線LANアクセスポイントと一致しているか
     - セキュリティの設定が無線LANアクセスポイント一致しているか
4. MACアドレスを確認します。
   「物理アドレス」の値がMACアドレスです。
5. 次のように入力し、【Enter】キーを押します。
   exit
   「コマンドプロンプト」ウィンドウが閉じます。

このページの先頭へ