デバイスマネージャの画面で、「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」に「！」マークや「×」マークが付いています

### Q デバイスマネージャの画面で、「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」に「！」マークや「×」マークが付いています

デバイスマネージャ画面について
デバイスマネージャ画面では、ハードウェアの状態などを確認できます。次のように操作して表示します。

- Windows Vistaの場合
  1. （スタート）→「コントロールパネル」の順にクリックします。
  2. 「システムとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。
  3. 「コンピュータの基本的な情報の表示」ウィンドウ左の「デバイスマネージャ」をクリックします。
     「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。
  4. 「続行」をクリックします。
     「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- Windows XPの場合
  1. 「スタート」ボタンをクリックして表示されるメニューから「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
     「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「ハードウェア」タブをクリックします。
  3. 「デバイスマネージャ」をクリックします。
     「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- Windows 2000の場合
  1. デスクトップ画面の「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
     「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「ハードウェア」タブをクリックします。
  3. 「デバイスマネージャ」をクリックします。
     「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。

#### A パソコンを再起動してください

パソコンが本製品の認識に失敗している可能性があります。本製品をセットし直して、パソコンを再起動してください。本製品をセットし直すには、本製品を一時的にパソコンから取り外したいのですがをご覧ください。

#### A 「！」マークが付いている場合は、ドライバのインストールに失敗している可能性があります

本製品がPCカードスロットに確実に差し込まれているか確認し、ドライバを削除後、再度ドライバのインストールを行ってください。

#### A 「×」マークが付いている場合は、本製品が無効に設定されている可能性があります

「デバイスマネージャ」の「ネットワークアダプタ」の中から「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」を右クリックして、表示されるメニューに「有効」が表示されていると、本製品が無効に設定されています。
「有効」をクリックして、使用可能な状態にしてください。

#### A 無線LANが標準搭載されているパソコンでは、Atherosクライアントユーティリティが正常に動作しない場合があります

無線LANが標準搭載されているWindows XPのパソコンに、誤ってAtherosクライアントユーティリティをインストールした場合には、本製品がPCカードスロットに確実に差し込まれているか確認し、ドライバを削除後、Mr.WLANnerのインストールを行ってください。
ドライバの削除については、ドライバおよびユーティリティを削除したいのですがをご覧ください。
Mr.WLANnerのインストールについては、インストールとパラメータの設定（Mr.WLANnerの場合）をご覧ください。
このページの先頭へ