ネットワークに接続できません

### Q ネットワークに接続できません

- スタンバイおよび休止状態から復帰した際、ネットワークに接続できない場合があります（Mr.WLANnerの画面上で接続していても、接続できない場合もあります）。
  この場合には、接続するプロファイルを右クリックし、表示されるメニューから「再接続」を行ってください。
- コンピュータ起動時に、ネットワークドライブの再接続に失敗する場合がありますが、再接続に失敗したネットワークドライブをクリックすると接続できます。

#### A SSIDやWEPキーなどのセキュリティの設定を確認してください

設定内容の確認や変更は、「プロファイルの編集」ウィンドウにて行います。
「プロファイルの編集」ウィンドウについては、プロファイルをご覧ください。

- アドホック通信の場合
  接続するすべてのパソコンで、SSID、およびWEPキーを同じ値に設定してください。
- インフラストラクチャ通信の場合
  SSID、およびWEPキーなどのセキュリティの設定を無線LANアクセスポイントと同じ値に設定してください。

設定内容を確認した後、次のように操作します。

1. 「プロファイルの編集」ウィンドウを閉じます。
2. 「Mr.WLANner」ウィンドウで、接続したいプロファイルをクリックし、表示されるメニューから「接続」をクリックします。
   - それでも接続できない場合には、ユーティリティアイコンを右クリックして、表示されるメニューの「プロファイル」から、接続したいプロファイルをクリックします。

このページの先頭へ