IPアドレス／MACアドレスの確認方法

### Q IPアドレス／MACアドレスの確認方法

#### A ユーティリティでのIPアドレス／MACアドレス確認方法

1. デスクトップ右下の通知領域からユーティリティアイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから「設定」をクリックします。
   「Mr.WLANner」ウィンドウが表示されます。
2. 画面右側の「現在の接続状況」でIPアドレスとMACアドレスを確認します。

#### A コマンドプロンプトでのIPアドレス／MACアドレス確認方法

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
   「コマンドプロンプト」ウィンドウが表示されます。
2. 次のように入力し、【Enter】キーを押します。
   ipconfig /all
3. IPアドレスが正常に表示されているか確認します。
   正常な場合は、次の例のように表示されます（IPアドレスが192.168.0.73の場合）。
   1台のパソコンで、本製品と、別のLAN機能を同時に運用している場合
   「Description」に「IEEE 802.11a/g Wireless LAN Adapter(A)」と表示された接続のIPアドレスが、正常に取得できているか確認してください。
   IP Addressが正常に表示されない場合
   「IP Address」の項目が次のように表示される、または正常に表示されない場合は、次の方法で確認してください。
   - 「IP Address」に、169.254.nnn.mmmまたは0.0.0.0と表示された場合、IPアドレスを正常に取得できていません。
     ネットワークに接続できませんをご覧ください。
   - 「IP Address」が表示されず、「Media State」に「Media Disconnected」と表示された場合、 ネットワークに接続できていません。
     ネットワークに接続できませんをご覧ください。
     次の点を確認してください。
     - SSIDが無線LANアクセスポイントと一致しているか
     - セキュリティの設定が無線LANアクセスポイント一致しているか
     - ネットワーク認証が無線LANアクセスポイントと一致しているか
4. MACアドレスを確認します。
   「Physical Address」の値がMACアドレスです。
5. 次のように入力し、【Enter】キーを押します。
   exit
   「コマンドプロンプト」ウィンドウが閉じます。

このページの先頭へ